Просим Вас обязательно ознакомиться с требованиями к изображениям, присылаемым для печати.
Макеты для цифровой печати:
​
Параметры растровых изображений:
· Формат: PNG
· Разрешение: от 300 dpi
· Масштаб (размер): печать производится в масштабе 1:1
· Слои: все слои должны быть объединены в один
· Надписи: все надписи должны быть растрированы
· Прозрачность: любые эффекты должны быть растрированы
​
Ориентировочные размеры (пикселей) к форматам печати (А6-А2):
​
· А6 - 1240 x 1748 px
· А5 - 1748 x 2480 px
· А4 - 2480 x 3508 px
· А3 - 3508 x 4961 px
· А2 - 4961 x 7016 px
​
​
Параметры векторных изображений:
​
· Форматы: EPS, CDR
· Цветовая модель: CMYK
· Надписи: все надписи должны быть переведены в кривые
​
​
Макеты для плоттерной резки:
​
Параметры векторных изображений:
· Все изображения должны быть в векторном формате CDR: CorelDraw 13 и ранее.
· Все шрифты должны быть переведены в кривые (Convert To Curves).
· Масштаб изображения — 1:1.
· Все линии обязательно замкнутые, нет градиентов и любых эффектов.   Макет без пересекающихся линий, сложных неровных углов с большим количеством ненужных точек.
· Минимальная высота/ширина знаков в макете — 5мм, при этом обязательно проверьте минимальную толщину объектов.
· Минимальная толщина объектов в макете — 1,5 мм, но лучше 2-3 мм.
· Исключить абрисы.
​
Чтобы подготовить файл ai к плоттерной резке, необходимо сохранить его в EPS версии Illustrator 8. В файле не должно быть эффектов, прозрачностей, градиентов. Полученный файл открыть в программе CorelDraw и сохранить.
​
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